【使用注意事项】：

USB转接板芯片为CP2102，使用前请务必先安装驱动程序；
USB转接板支持3.3V或5V供电（跳线帽控制3.3V或5V）；
USB转接板可配置无线串口工作模式（跳线帽控制M0、M1）。

成都亿佰特电子科技有限公司

专业无线解决方案  专业无线模块研发
各种2.4G、915M、868M、780M、490M、433M、315M、230M、170M无线模块研发

公司电话：028-61399028
公司网址：www.cdebyte.com
淘宝直营：cdebyte.taobao.com
技术支持：support@cdebyte.com
公司地址：四川省成都市高新西区西芯大道4号创新中心D347






